資料

建築内部標準仕上表（工場棟）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 室名 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 |
| 1 | ごみﾋﾟｯﾄ・各ﾋﾟｯﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し  補修 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し | 直天 | ごみ貯留目盛、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、見学者窓 |
| 2 | 排水処理室 | 同上一部耐薬品塗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し  補修  一部耐薬品塗装 | 同上 | 同上 | 防水・防臭型ﾏﾝﾎｰﾙ |
| 3 | 受変電室 | 防塵塗装 | 防塵塗装立上げ | 同上 | 同上 | 配線ﾋﾟｯﾄ |
| 4 | 発電機室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 防音対策  見学者窓 |
| 5 | 電気室 | 帯電防止ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 同上 | 同上 | 配線ﾋﾟｯﾄ |
| 6 | 炉室 | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し  補修 | 構造体表し | 同上 | ﾏｼﾝﾊｯﾁ  見学者窓 |
| 7 | 排ガス処理室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ﾏｼﾝﾊｯﾁ |
| 8 | 機械諸室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 必要のある場合、防音対策 |
| 9 | ホッパステージ | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 10 | プラットホーム | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 排水溝、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、  見学者窓 |
| 11 | 工作室 | ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて | 同上 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し  補修 | 同上 |  |
| 12 | プラットホーム監視室 | 長尺ｼｰﾄ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 |  | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 室名 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 |
| 13 | 中央制御室 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ下地ﾀｲﾙｶｱｰﾍﾟﾄ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 岩綿吸音板 | 見学者窓 |
| 14 | 見学者通路 | 長尺ｼｰﾄ | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 15 | 玄関 | 磁器質ﾀｲﾙ、長尺ｼｰﾄ | 磁器質ﾀｲﾙH=100  ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 同上 | 同上 |  |
| 16 | 運転員事務室 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ下地ﾀｲﾙｶｱｰﾍﾟﾄ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 同上 | 同上 |  |
| 17 | 会議室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 18 | 書庫 | 長尺ｼｰﾄ | 同上 | 同上 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |
| 19 | 更衣室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 20 | 運転員休憩室兼食堂 | 長尺ｼｰﾄ・畳 | 同上・畳寄せ | 同上 | 同上 |  |
| 21 | 湯沸し室 | 長尺ｼｰﾄ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、  耐水ｸﾛｽ | 同上 |  |
| 22 | 洗濯・乾燥室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 23 | 脱衣室 | 同上 | 同上 | 同上 | バスリブ |  |
| 24 | シャワー室 | 磁器質ﾀｲﾙ | － | 磁器質ﾀｲﾙ | バスリブ |  |
| 25 | 浴室 | 同上 | － | 同上 | 同上 |  |

建築内部標準仕上表（管理棟）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 室名 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 |
| 1 | 玄関（来場者用） | 磁器質ﾀｲﾙ  長尺ｼｰﾄ | 磁器質ﾀｲﾙH=100  ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ  ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 岩綿吸音板 |  |
| 2 | エントランスホール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 3 | 玄関（職員用） | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 4 | 事務室 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ下地ﾀｲﾙｶｱｰﾍﾟﾄ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 同上 | 同上 |  |
| 5 | 書庫・物品庫 | 長尺ｼｰﾄ | 同上 | 同上 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |
| 6 | 研修室 |  |  | 同上 | 岩綿吸音板 |  |
| 7 | 会議室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 8 | 廊下・見学者ホール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 9 | 更衣室 | 同上 | 同上 | 同上 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |
| 10 | 休憩室 | 長尺ｼｰﾄ | 同上 | 同上 | 同上 |  |
| 11 | 湯沸し室 | 長尺ｼｰﾄ | ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60 | 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、  耐水ｸﾛｽ | 同上 |  |
| 12 | トイレ | 磁器質ﾀｲﾙ | 同上 | 同上 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |
| 13 | 階段室 | 長尺ｼｰﾄ | 同上 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ、吹付けﾀｲﾙ | 階段裏：塗装  最上階：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 手摺 |